生物安全柜高效过滤器更换项目采购需求

1.两台生物安全柜更换高效过滤器，生物安全柜相关参数如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品牌 | 型号 | 级别 | 尺寸 |
| 1 | LABCONCO | Logic34408 | Ⅱ级A2 | 4英尺 |
| 2 | LABCONCO | Logic34408 | Ⅱ级A2 | 4英尺 |

2.更换的高效过滤器须采用进口膜，提供品牌、规格型号、生产厂家，具有出厂合格证和生产厂家标识，确保高效过滤器适合我中心的生物安全柜型号；

3.需包含更换前对生物安全柜的消毒处理及更换后的设备状态恢复；

4.本项目包含高效过滤器更换后的生物安全柜检测，中标方须提供有资质的第三方检测机构出具的合格报告和检测合格证；